24년도 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형-상생협력) 하반기 과제제안서(RFP) 접수 안내

2024년도 하반기 지정공모 과제 지원을 위한 수요과제 제안서를 아래와 같이 모집하오니, 사업안내 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요

□ 시장확대형-상생협력

◦ 투자기업*의 투자수요가 있는 공동투자 R&D를 지원하여 가치(공급)사슬의 경쟁력 확보 및 장기적인 파트너십 형성

* 중소기업과의 기술협력 촉진을 위해 중소벤처기업부와 R&D출연금을 조성한 대기업, 중견기업 및 공공기관

□ 지원규모(‘24년 신규) : 2개 과제, 과제당 2년 6억원 이내 지원

2. 과제유형 및 지원내용

□ 유형별 지원조건

구 분		정부지원 연구개발비 (지원규모)	기관별 부담연구개발비 비중			투자기업
			정 부	주관연구 개발기관 (현금부담비율*)	투자기업*
상생협력	일반과제 소부장	최대 2년, 6억 원 이내	75% 이내	25% 이상 (현금 10% 이상)	정부출연금 대응 투자(1:1)(현금)	대기업, 공공기관
					정부출연금 대응 투자(3:2)(현금)	중견기업

* 투자기업출연금은 ‘투자기업출연금 사용계획서’에 따라 정부지원연구개발비와 구분하여 별도의 계좌에 관리·운영하며, 다년도 과제의 경우에는 연차별로 정부지원연구개발비에 대응(대기업·공공기관 1:1, 중견기업 3:2)하는 투자계획 필요

※ 투자기업에 따라 정부지원연구개발비 6억+투자기업 출연금 6억 까지 신청 가능

□ 지원방식

◦ 지정공모 : 투자기업에서 필요로 하는 신기술·신제품 수요품목을 제안하고, 중소기업이 수요품목을 지정하여 사업계획서 작성·신청

□ 지원분야

◦ 일반과제 : 투자기업의 투자수요가 있는 기술개발을 지원

◦ 소부장 : 소재, 부품, 장비분야*의 기술개발을 지원

* 붙임 의 소재, 부품, 장비 지원분야 및 품목 참조

3. 투자기업의 참여자격 및 역할

□ 투자기업 자격

◦ 중소기업과의 기술협력 촉진을 위해 중소벤처기업부와 공동투자 기술개발 자금을 출연하는 대기업, 중견기업 및 공공기관 등

< 상생협력 과제 투자기업 참여현황(71개사, ‘24년 4월말 기준) >

▪ (대기업, 19개사) 포스코, 르노코리아자동차, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전자, 한화에어로스페이스, NS쇼핑, LG전자, 현대자동차, 기아, KT, KCC건설, 네이버, 한화시스템, 한화오션, 현대퓨처넷, 현대바이오랜드, 카카오페이, 아모레퍼시픽

▪ (중견기업, 24개사) 한솔테크닉스, 주성엔지니어링, 경창산업, 티와이엠, 휴맥스, 오텍캐리어, 아진산업, 세하, SFA반도체, JW홀딩스, 삼지전자, 대교, 탑엔지니어링, 아세아텍, 남양넥스모, 토비스, 삼화페인트공업, 에스지이, 대한뉴팜, 씨앤에스자산관리, 에이아이매틱스, 서연탑메탈, 광동제약, 로체시스템즈

▪ (공공기관, 28개사) 한국전력공사, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남동발전, 한국남부발전, 한국중부발전, 한국수력원자력, 인천국제공항공사, 한국가스공사, 한국지역난방공사, 국가철도공단, 인천항만공사, 한국수자원공사, 한국석유공사, 한국철도공사, 한국토지주택공사, 한국국토정보공사, 부산항만공사, 한국도로공사, 한국가스기술공사, 한국조폐공사, 한전KDN, 에스알, 도로교통공단, 여수광양항만공사, 강원랜드, 한국교통안전공단, 한국광해광업공단

*   투자기업 현황은 추가협약 또는 기간 만료 등에 따라 일부 변동 될 수 있음

**  신규 투자기업 참여는 투자기업 관리기관에 절차 확인 및 기간내 협약필요(☏02-368-8750)

*** (중소기업 기술제안) 상생누리(https://www.winwinnuri.or.kr) : 메인페이지 → 상생정보통 → 개방형 상생협력 안내 → 기업명 “투자기업명” 검색 → 보기창 클릭

□ 투자기업 역할

◦ 국산화 또는 신기술 제품개발을 위한 과제발굴

- 투자기업별로 과제 중복성*에 대한 검토

* 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr) 및 중소기업기술개발지원사업 종합관리 시스템(www.smtech.go.kr)에서 기지원 여부 및 중복성 등에 대한 선행조사 가능

◦ 과제수행에 대한 평가 및 관리·점검 협조

4. 과제발굴 및 제출 요령

□ 과제발굴 원칙

① 신기술제품, 수입품의 국산화 제품을 개발하여 현저한 경제적 성과를 얻을 수 있고 기존 제품과의 차별성이 뚜렷한 과제

② 투자기업이 투자의사를 밝히고 ’투자동의서‘를 제출할 과제

③ 중소기업이 개발기간(3년) 내에 개발 및 시험이 가능하고, 개발 성공 시 제품화 가능성이 있는 과제

□ 제출서류

◦ 과제제안서 내용을 포함한 공문 1부

◦ 과제제안서 1부(※ 필히 한글파일로 제출)

□ 접수기간 : 2024. 5. 20. ~ 2024. 6. 10., 18시 까지

□ 제출방법 : 투자기업 담당자가 과제제안서(RFP)를 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)에 직접 제출(온라인 제출)

☞ 종합관리시스템 (www.smtech.go.kr) 접속 → 회원가입 →  로그인 → 과제신청 → 과제기획 → 온라인수요조사 신청 → 수요조사 사업 목록 → 중소기업기술혁신개발사업(시장확대형) 클릭 → 내용입력 후 파일첨부

5. 과제검증 및 추진절차

□ 제안된 과제제안서는 과제발굴 원칙에 맞는지 여부와 정부지원 타당성 등을 확인한 후 우선순위에 따라 채택

□ 중복성 검증 : 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 및 NEP, NET, 성능인증 제품에 대한 검색 등을 통하여 중복성 실시

□ 전문가 검증 : 기술 분야별로 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 지원 필요성 등 검토

□ 제외 과제

◦ 기술개발 목표 및 내용 등이 이미 국내에서 개발 완료되었거나, 기존제품의 성능을 단순 개선하는 과제(유사기술 포함)

◦ 정부로부터 출연 또는 보조금을 기지원 받은 기술개발 과제

◦ NET 또는 NEP 인증 내용과 유사하거나 동일한 과제

- NET 인증현황 : www.netmark.or.kr → 검색 → 상세검색

- NEP 인증현황 : www.buynp.or.kr → 제품검색 → 제품상세검색

□ 추진절차

접수공고	→	제안요구서 접수	→	과제검증평가 ·온라인공고*	→	사업계획서 신청·접수**
전문기관		전문기관		전문기관		중소기업
						↓
과제관리 ·사후관리	←	협약 및 자금지원	←	계약체결	←	사업계획서 평가
전문기관		전문기관→중소기업		투자기업↔중소기업		전문기관

* 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)을 통한 공고

** 유형 및 세부과제별 별도 공고

6. 문의처

※ 공고관련 자세한 내용은 홈페이지에서 확인
․ 중소기업기술개발종합관리시스템 : https://www.smtech.go.kr
․ 중소벤처기업부 홈페이지 : https://www.mss.go.kr
․ 카카오톡 플러스 친구 : “1357중소기업통합콜센터” / http://pf.kakao.com/_IIfqd

□ 사업안내

구 분	담당기관(부서)	문의사항	전 화
사업총괄	중소벤처기업부 (기술개발과)	시행계획 수립·총괄	1357
전문기관	중소기업기술정보진흥원 (개방형혁신사업실)	신청·접수, 과제평가, 과제관리, 정산·환수 등 사업집행	044-300-0673
투자기업 관리기관	대·중소기업· 농어업협력재단 (혁신성장지원부)	투자기업 관리 등	02-368-8750

붙임		소재부품장비 113개 품목 정의

※ 품목에 대한 상세설명은 기술로드맵 홈페이지(http://smroadmap.smtech.go.kr)를 참고바랍니다.

1. 기계금속(14개)

구분	품목	정의
1	지능형 플라스틱 사출 성형기	지능형 플라스틱 사출성형기는 다수, 다종의 금형 및 수지 정보와 사출 성형기 및 주변 설비의 조건 데이터를 실시간 공정 데이터와 연계하여 빅데이터를 구축하고 머신러닝 기술로 성형공정을 학습시켜 최적의 사출성형 조건과 환경을 인공지능을 통해 능동적으로 제품의 품질을 제어 및 관리할 수 있는 기계
2	감속기	고속 회전하는 모터를 감속하여 회전력을 증가시키는 부품으로 하모닉감속기(경량･정밀한 소형로봇용), RV감속기(높은 강성으로 대형로봇용) 등 다양한 종류가 존재
3	동력전달장치용 부품	엔진에서 생성된 동력을 전달하는 장치 및 부품으로서, 토크를 전달하기 위해 사용되는 드라이브 커플링, 차량의 주행에 필요한 동력장치의 연결 요소 부품인 탄소강 플랜저, 드라이브 커플링 등을 포함.
4	로봇용 서보모터	주어진 신호에 따라 위치, 속도, 가속도 등을 신속하고 정확하게 제어할 수 있는 모터로 제조용 로봇 및 공작기계 등 정밀기계 산업에 사용
5	발전용 연소 장치	화학연료를 연소할 때 생기는 고압, 고온 가스의 에너지를 이용하는 발전 장치로써, 가스터빈 및 열교환기가 포함됨
6	베어링	베어링은 축 하중을 지지하고 축의 회전을 원활하게 하는 핵심 기계요소부품으로 보통 전동체의 종류에 따라 볼 베어링과 롤러 베어링으로 구분하거나, 베어링이 주로 지지할 수 있는 하중의 방향에 따라 레이디얼베어링과 스러스트베어링으로 구분
7	산업용 누설 방지 부품	산업용으로 사용되는 배관의 두 연결 간에 압력, 부식, 팽창 및 수축 등 으로 발생되는 누설을 방지하기 위한 제품으로 씰링부품, 배관이음 장치 등을 포함
8	압연부품	압연(rolling)은 금속재료를 회전하는 롤 사이로 통과시켜 다양한 형태로 가공하는 방법으로 고강도, 고내마모성, 고내 피로성이 요구되는 공정으로 관련 부품으로 압연롤, 연마지석 등을 포함
9	정밀생산기계부품	대부분 금속을 정밀 가공하여 원하는 형상을 만드는 기계인 정밀생산기계에 쓰이는 부품을 의미하며 정밀가공을 위한 핵심부품인 LM가이드, 볼스크류, 스핀들 등을 포함
10	초경량 및 고기능성을 가지는 금속 기반 이종접합·복합 소재	단일 금속소재에 비해서 방청, 방열 등의 다양한 기능을 보유하고 있는 도금, 이종접합, 특수합금 등을 포함하는 소재로 니켈도금강판, 베릴륨동(Cu-Be alloy), 솔더링용 플럭스, 무계목 강관, 클레드 튜브 등을 포함
11	내열합금기반 부품 제조를 위한 진공 정밀주조 장치	신뢰성 부품인 가스터빈을 내열소재를 활용하여 진공분위기에서 용해/응고함으로써 최종 부품의 형상 및 성능을 구현하는 정밀 주조 장치
12	FDM 방식 3D 프린팅 금속분말	FDM(Fused deposition modeling) 방식 3D 프린팅 활용 목적으로, 복합 필라멘트 내 고함량 균일/균질 분산이 가능한 고순도 금속 분말 소재
13	Fe-Si계 연자성 합금 분말	고투자율 및 저전자기손실을 갖고 전력 및 전자기변환용 부품의 자유형상 제조를 가능토록 하는 연자성(soft magnetism)을 가지는 분말 형태의 철과 실리콘이 다량 함유된 합금
14	폐이차전지 가공 소재	이차전지 양극재 제조공정 폐액 및 폐기물 내 리튬 추출 및 제련을 통한 이차전지 양극재 원료급 고순도 리튬 소재

2. 미래소재(12개)

구분	품목	정의
1	고효율 단열재	기존 단열재 대비 열전도율 및 혁신적인 단열 성능을 구현하는 고효율 단열재
2	친환경 분해성 소재	빛, 열 및 수분 등의 환경조건 하에서 화학구조 및 그 물질이 변화하는 소재로, 생붕괴 고분자(Disintegrable Polymer), 생분해 고분자(Biodegradable Polymer), 광분해 고분자(Photo-degradable Polymer) 등을 포괄하며, 농업용 필름, 식품 포장용 필름, 생활용품 등 환경적으로 문제되고 있는 화학제품을 대체하여 자연환경에서 분해되는 제품으로 친환경 분해성 고분자와 셀루로오스 플라스틱 등을 포함
3	UV경화 수지	용재의 휘발건조공정 없이 자외선 조사에 의해 제품이 경화ㆍ건조ㆍ점접착(UV Curing) 되는 UV 접착 소재 및 VOC에 의한 환경문제를 해결할 수 있는 특수 점·접착제, 친환경 UV 경화 도료를 포함
4	고부가 에폭시 수지	2개 이상 옥시란기를 가지는 단량체 포함 복합수지로 우수한 물리적 특성(접착력, 절연성, 방수성, 내열성 등)을 가져 반도체 패키징, 복합재, 코팅, 접착용으로 사용
5	점접착제	화학적, 기계적 표면 부착 힘을 통해 부품들을 함께 결합하고 유지할 수 있는 물질로 정의되고, 기존의 솔더링, 브레이징, 용접 등의 조립 방법 혹은 전형적인 기계적 패스너를 사용하는 방법과 다른 형태로 여러 부품들을 결합하는 것으로 수성점착제, 디스플레이용 점/접착제, 자동차 구조용 점/접착제 등을 포함
6	유기섬유	건축･토목, 우주･항공, 자동차 등의 바디 또는 구조재, 안전 보호복 및 장구류, 해양용 로프 등으로 사용가능한 높은 비강도와 비탄성률을 가지는 유기계 섬유(초고분자량PE 섬유, LCP섬유, PBO섬유 등)와 이를 이용한 복합재 성형용 중간기재(건축, 토목, 해양용 로프 등)와 이를 생산하는 장치 및 부품
7	플루오린 레진	C-C결합으로 이루어지는 폴리올레핀과 같은 결합으로 이루어지며 폴리올레핀 수소의 일부 또는 전부가 불소원자로 대치된 구조를 가진 합성수지로, 자동차, 항공기, 반도체, 정보통신기기 및 가정용품 등에 쓰이며, 불소계 화합물 등을 포함
8	인공근육용 저온 상전이 소재	웨어러블 인공근육으로의 활용 목적으로 신체에 손상을 입히지 않는 온도에서 상전이 발생이 가능하고, 자외선과 습도로 인해 기능성이 저하되지 않는 상전이 소재 (형상기억합금, 형상기억고분자 등)
9	체내 주입형 생분해성 형상기억 고분자 소재	체내 환경에서 형상기억능과 생분해능을 동시에 발현할 수 있고, 체내에 주사 가능한(injectable) 삽입형 의료 소재
10	산화물 기반 고체전해질 소재	산화물 상태에서 리튬 이온전도성이 우수하고, 분말의 입도 및 형상 제어에 의해 고효율 고체전해질 시트 및 복합양극, 그리고 전고체 리튬전지를 구현하는 산화물계 고체전해질 소재
11	이종소재 접합용 고기능성 점‧접착제	플라스틱, 복합소재, 스틸, 알루미늄, 세라믹 등의 이종 성질의 소재간의 접합을 위한 점‧접착제로 고내열, 고강성, 난연, 방열, 전도성 등의 고기능 특성을 포함
12	미래모빌리티 대응용 연선소재	전기차 및 자율주행차용 신개념 airless tire 제조기술에 관한 것으로, 극청정 소재를 고인장강도와 극세선(ultra fine filament)으로 신선 가공하여 유리섬유 등 섬유와 혼합한 하이브리드 형태의 복합소재

3. 디스플레이(11개)

구분	품목	정의
1	평판디스플레이 제조 로봇	PDP, LCD, 유기 EL의 평판 디스플레이 제조 및 이송, 검사 라인에 적용하여 사용할 수 있는 평판디스플레이 제조용 로봇으로, 다양한 크기의 평판을 안전하게 이송할 수 있으며, 진공용 로봇, 대기형 로봇, 특수공정 로봇 등이 포함됨
2	박막봉지 소재/장치	크랙, 세탁, 드라이클리닝, 자외선, 열 등 외부 충격으로부터 강한 특성을 가진 OLED 박막봉지 소재 기술 및 유·무기 소재를 박막형태로 적층하여 OLED를 봉지하기 위한 장치 기술
3	고유연·고경도 디스플레이용 소재	패널 기판에 부착 또는 코팅하여 편광 생성 및 위상차 조정 등 광학적 특성 부여, 산소･수분･UV 차단 및 디스플레이 소자 표면 보호 등을 위한 필름(소재)로 플로오린 플리이미드 필름, PVA 필름, 위상차 필름 등이 있음
4	디스플레이용 광·전자기 세라믹	디스플레이용 광자(photon) 또는 전자(electron)의 제어 및 변환을 위한 세라믹 소재로 TFT 반도체, 세라믹 소재를 포함
5	디스플레이용 양자점 소재	디스플레이에 적용되는 반도체 나노 입자로, 전류구동을 통해 발광하거나(전계발광), LCD의 Blue light을 받아서, Green 혹은 Red 빛으로 변환(광발광)시키는 역할(결정의 크기와 전압에 따라 스스로 다양한 색의 빛을 내는 물질)
6	디스플레이용 증착 및 식각 장치 및 부품	진공 및 플라즈마를 이용하는 박막 증착 및 식각 장치로써 CVD, sputter, dry etcher, FMM(Fine Metal Mask) 등 포함
7	마이크로 LED 칩 전사장치	웨이퍼에 제작된 무기 반도체 LED를 잘라내어 디스플레이 화소에 어셈블리하는 장치
8	고투명, 고경도 무기 하이브리드 코팅 소재	폴더블 스마트폰, 타블렛 및 웨어러블 기기의 유연 윈도우 적용을 목적으로 고투명, 고경도 하이브리드 코팅 소재
9	마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품	100㎛ 이하의 미세 LED 소자 제조 혹은 이를 패널 위에 전사시키는 공정을 위해 필요한 소재 , 부품 제조 기술
10	투명 플랙서블 디스플레이용 전도성 잉크소재	유연하면서 투명하고 전기가 통하는 플렉시블 투명전극을 구현하기 위한 전도성을 가지는 나노 금속 소재 및 여러 용매 및 첨가제와 혼합되어 분산된 잉크 소재
11	플렉시블 디스플레이용 하드코팅 소재	유리와 같은 높은 내스크래치 특성을 갖는 동시에 유연한 특성을 갖는 플렉시블 디스플레이보호용 코팅 소재

4. 반도체(14개)

구분	품목	정의
1	반도체 리페어 장치	회로 기판에 새겨진 패턴을 분석해 불필요하게 연결된 부분을 레이저로 자르거나 파손된 패턴은 금속가스로 복구하는 장치로, 빔기반 고속 마스크 리페어 기술을 포함한 반도체 리페어 장치. DRAM, Flash Memory등 메모리 소자 및 다양한 시스템반도체 소자 제작을 위한 마스크에 사용
2	반도체 노광 공정/장치	회로 패턴이 담긴 마스크에 빛을 통과시켜, 감광액 막이 형성된 웨이퍼 표면에 회로 패턴을 그리는 노광 공정에 사용되는 장치로써, 블랭크마스크, 반도체 노광 장치, 리소그래피 mask writer가 포함됨
3	반도체 CMP 장치 및 부품	반도체 소자 집적도를 높이기 위해 Wafer상 각 단위공정의 박막 단차를 없애고 평탄하게 만드는 공정 및 장치 기술
4	반도체 증착 장치 및 부품	반도체 소자를 구동하기 위해 필요한 다양한 물질(절연막, 금속막, 기타 박막)을 얇은 두께의 박을 만드는 공정 및 장치 기술을 의미하며, 진공펌프, 히터, 터보식 펌프, MFC(Mass Flow Controller), CVD(Chemical Vapor Deposition) 장치를 포함
5	반도체용 특수가스	반도체용 특수가스는 반도체 제조공정의 에피텍시 공정, 에칭, 세정, 이온 주입, 도핑, 어닐링 등 특수한 목적으로 사용되는 가스를 의미하며, 초고순도 불화수소(HF), TDMAS(Tri(Dimethylamino) Silane), 11BF3, CHF3, CO, CO2, Kr, Xe 등이 포함됨
6	실리콘 웨이퍼	실리콘 웨이퍼는 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 단결정 기판으로 전기적으로 반도체 특성이 있으며 얇고 둥근 원판 형태로 표면 영역의 품질 수준 및 형태에 따라 경면(Polished), 에피(Epitaxial) 웨이퍼 등으로 분류되고, 시스템반도체 소자용으로는 경면 웨이퍼 위로 고품질의 얇은 두께의 실리콘 에피층을 성장시킨 에피 웨이퍼가 주로 사용
7	반도체 세정 장치 및 부품	반도체 소자의 미세화로 수율과 신뢰성의 향상을 위해 공정상에 발생되는 파티클과 금소입자와 같은 불순물을 제거하는 공정 및 장치기술(습식세정, 건식세정)에 사용되는 장치로, Single SPM(Sulfuric Peroxide Mixture) 세정장치 등이 포함됨
8	반도체 측정/분석/검사 장치 및 부품	반도체소자의 제조 과정에서 Wafer상에 발생되는 물리적, 화학적 및 전기적 특성이 정상, 비정상인지를 확인하는 기술로 배선의 미세화 고집적화로 각종 측정, 분석, 검사의 측정 정밀도는 더욱 높은 수준 요구되며, Bare Wafer 평탄도 검사장치, 반도체 테스터, 2차원 측정기 등과 같은 장치를 사용함
9	전력(파워)반도체(Power IC)	전기에너지 활용을 위해 직류/교류 변환, 전압/주파수 변화 등의 역할을 수행하는 반도체로 전력변환장치(컨버터)에 사용
10	루테늄(Ru) 박막의 ALD 전구체	DRAM 캐패시터의 전극물질과 반도체 배선으로 사용되는 구리가 절연막으로 침투되는 것을 방지하기 위해 루세늄(Ru)을 증착시키는 원자층 증착법 (ALD)용 화합물
11	고효율 유무기 하이브리드 방열 소재	IT기기, 자동차 전장 및 반도체에 활용을 목적으로, 고내열 유기 바인더 수지에 무기 나노 입자를 분산 시켜 고효율의 방열특성을 구현하는 나노복합소재
12	식각장치용 컨트롤러 및 센서	증착된 필름에 미세 패턴을 형성하는 식각공정 장치에 사용되는 컨트롤러, 센서 및 이에 필요한 부속품을 포함
13	반도체 이온주입기	반도체 공정에서 실리콘 웨이퍼에 불순물(도펀트)를 주입하여 실리콘 웨이퍼에 반도체적인 전기적 성질을 부여하는 장비. 특히, 퍼니스의 히터를 급속 가열하여, 가스 혹은 도핑된 산화물 혼합 소스를 이용한 열확산으로 웨이퍼에 이온을 주입하는 공정 및 장비 기술을 의미함
14	반도체 이송 반송 모듈 및 장치	반도체 공정(식각, 세정, 증착 등)이 진행되는 다수 챔버 사이에서 웨이퍼를 이송하는 모듈(wafer handler robot)과 반도체 공정 장비와 장비 간에서 웨이퍼를 반송시키는 부품 및 장치(OHT System, Overhead Hoist Transport System)

5. 자동차(13개)

구분	품목	정의
1	차량용 지능형반도체	자동차 산업의 디지털화 핵심요소인 자율주행차량에 탑재될 인공지능반도체 등 미래차용 시스템반도체로 자율주행차량용 주행 보조 인공지능반도체, 차량간 안전거리 확보 등 안전운행 지원 칩 등을 포함
2	엔진 주변 부품	자동차를 구동시키기 위한 동력을 발생 시키는 장치인 엔진을 구성하는 주변 부품으로, 실린더 블록 등 기관 주요부를 비롯하여 밸브장치, 윤활장치, 냉각장치, 연료장치, 점화플러그 등의 점화 장치로 구성되어 있으며 제너레이터, 체인텐셔너, 밸브 등의 주변 부품을 포함
3	자동차용 복합소재	강도와 탄성률이 높은 탄소섬유와 고분자인 수지가 복합된 재료 및 제품으로 정의되고, 불소고무소재와 관련 부품들을 포함
4	전장 및 제어‧열관리 시스템	공조 및 차량 부품의 온도관리(쿨링시스템)/ 전력변환 장치 및 전력모듈/ 센서, 고장진단 등 안전성 확보를 위한 시스템으로 스마트 정션 박스, ESP 컨트롤 유닛, 인버터 차량용 전자제어장치를 포함
5	수소 저장·운반용 복합 소재	수소 스테이션용 금속 소재 및 수소 운반에 필요한 탱크 소재, 수소 저장을 위한 수소저장금속, 탄소섬유 등 유기소재, 복합소재 및 액화수소 저장 용기소재 등을 포함
6	운전자 편의 시스템	운전자 편의 시스템은 운전자/탑승자와 차량을 연결해주는 정보전달 모듈로 통신(ITS연동)을 통해 차량, 운전자, 인프라, 인포테인먼트(AVN) 등 다양한 정보를 수집, 저장, 가공, 분석하여 운전자에게 오감을 통해 주변 상황을 직관적이고 명확하게 인지하도록 제공하는 편의 기술 *칵핏(Cockpit:운전석모듈)으로도 불리고 있으며 차량운행에 필요한 정보를 제공해주는 디스플레이, 기능별 작동을 위한 OS/플랫폼/SW 등을 포함하는 HMI/UI/UX 및 운전자에게 전달하는 AVN 등을 포함
7	조향 부품	자동차의 주행방향을 바꾸기 위한 장치이며 조향 휠, 조향기어상자, 피트먼 암, 드래그링크, 타이로드, 조향 너클 등으로 구성되어 있으며, 랙 & 피니언형 조향기어, 하우징 부품, 유압 샤프트, 유량제어밸브(FCV) 등이 있음. 조향장치는 선회반경이 되도록 작고 고속주행에서 차량의 선회가 안정하게 되어야 하며 또한 조향조작이 가볍게 되고 자유로와야 함
8	차량용 동력전달장치	엔진의 동력(출력)을 구동 바퀴에 까지 전달하는 여러 구성부품의 총칭이며 클러치, 변속기, 드라이브라인, 종감속기어, 차종기어장치, 구동차축 및 구동바퀴 등으로 구성되어 있으며, 핵심 부품으로 SBW 액츄에이터, 롤러 베어링, 차량용 기어박스를 포함
9	4D FMCW 라이다 신호처리 소프트웨어	FMCW기반의 적외선 파장대역을 사용하는 4D 센싱이 가능한 라이다 센서 부품 및 모듈 (FMCW 4D 라이다용 고속처리와 안정된 신호분석 및 어플리케이션 소프트웨어 개발을 포함)
10	EVITA secure 기반 보안 반도체 및 암호화 모듈	커넥티드카의 기반이 되는 V2X(Vehicle to everything)용 자동차 고신뢰성 규격을 만족할 수 있는 통신 반도체 소재 및 부품
11	대형 자동차용 스퍼터링 및 아크 하이브리드 장치 및 전원 장치	자동차 구동모듈에 저마찰 특성과 고경도를 갖는 코팅층을 균일하게 형성시킬 수 있는 건식 코팅용 양산 장비와 대면적 코팅장비에서 플라즈마를 안정적으로 형성시킬 수 있는 전원 장치
12	차량부품 경량화를 위한 발포 소재	고분자 기반의 차량용 부품의 경량화를 위해 소재 내부에 기공을 형성하는데 사용하는 발포 첨가제 및 이를 활용한 복합소재
13	자동차 중대형 부품용 DLC 코팅 공정 및 장비	DLC (Diamond Like Carbon) 코팅막은 고경도 내마모 및 저마찰 특성이 우수하여, 자동차 부품 관련 내구성, 연비 및 소음 감소 등 부품 고급화에 활용되는 것으로, 이를 위한 코팅 공정 및 요소 품목에 따른 특성화된 코팅 장비의 구성·제조 기술 또한 포함됨

6. 전기전자(12개)

구분	품목	정의
1	통신용 전력증폭 소자	통신용 전력증폭 소자는 이동통신 기지국, 위성통신, 선박 및 군용 레이더용 송수신 모듈의 핵심소자로 사용되는 부품으로 RF 전력증폭소자(Discrete RF Power Transistor)와 모노리식 마이크로파 집적회로(MMIC: Monolithic Microwave Integrated Circuit)를 포함
2	광학부품 및 기기	광학부품은 광학적 정보를 디지털 정보로 변환시키는 부품으로, 모바일 기기, 스마트 가전, 자동차 및 IoT 등에서 사진, 동영상의 촬영, 사물인식, 자율주행 자동차, 운전자 인식, 드론, 광통신 등의 용도에 활용되는 모듈 및 이를 구성하는 부품으로, 레이저 다이오드, 광통신용 렌즈를 포함
3	이차전지 분리막	이차전지의 양극과 음극의 직접적 접촉을 물리적으로 차단하면서 전해질내 이온 이동 통로를 제공하는 막
4	이차전지 전극/전해액 첨가 소재	이차전지의 주요 소재인 전극 및 전해액 내에 성능 개선을 위해 첨가되는 물질로 바인더와 전해액 첨가제 등을 포함
5	이차전지용 파우치	이차전지 내 구성품(전해액, 양극재 등)을 저장하고, 외부 충격으로부터 보호하기 위한 배터리셀의 외장재
6	MLCC	일시적으로 전하를 충전하고 전기 Noise 제거 역할을 하는 수백 층 이상의 세라믹 유전체와 내부 금속전극을 상호 교차된 층 구조로 적층한 초소형 캐패시터를 의미
7	수동소자	전기회로에서 전기적 에너지를 전달 또는 흡수할 뿐 증폭, 전기에너지의 변환 등 능동적 기능을 가지지 않는 소자를 의미하며, 수동소자에는 각기 그들의 저항값·정전용량값·인덕턴스의 값이 고정되어 있는 것과 그 값이 변하는 것이 있음. 대표적인 예로는 저항, 릴레이, 콘덴서, 칩 인덕터, 주파수발생기(Crystal Clock 생성기) 등이 있음
8	RF부품	베이스밴드 신호를 무선신호로 또는 그 반대의 과정의 수행하는 부품 및 그 구성 소재로, 스마트폰 및 무선통신기기에 사용되며, 안테나, LC필터 등 RF Filter, RF부품 Wafer 원판 등을 포함
9	황화리튬 소재	황화물계 고체전해질 전고체전지용으로 대량생산이 가능한 저가 제조공정의 황화리튬 소재
10	초고전압용 세라믹 적층콘덴서(MLCC) 내부전극	세라믹 적층 콘덴서용에서 초고전압 조건에서 신뢰성 구현 가능한 Ni 입자 형상 및 크기가 제어된 Ni 금속 분말과 이를 이용한 초고전압 세라믹 적층 콘덴서가 가능한 니켈 내부전극
11	초고밀도 충전어댑터용 평면용 트랜스포머	평면형 트랜스포머는 에너지전달을 위한 충전어댑터의 핵심부품으로 고주파 코어와 PCB기반 코일을 적용하여 충전어댑터의 초소형화를 위한 필수적인 부품
12	전기차량용 직류전동기	전기자동차, e-모빌리티 등 전기차량에서 사용되는 기계적인 동력으로 직류 전력을 전기 기계로 변환하는 장치

7. 바이오(14개)

구분	품목	정의
1	바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품	바이오의약품 생산에서 회수 및 정제(down stream)를 위한 장비 및 부품으로서, 크로마토그래피 시스템 및 컬럼, 여과, 원심분리, 세포파쇄, 동결건조 등의 공정에 관련된 부품 및 장비가 포함됨
2	바이오의약품 생산 품질 분석 시스템	다양한 생체 시료의 농도를 측정하는 장치로써, 다량의 시료를 빠른 시간 안에 측정이 가능하고 빛의 파장 영역을 이용하여 시료의 특이적 파장에 대한 흡광, 형광, 발광을 측정하는 기기 및 분석 시스템으로, DNA, RNA 및 유용 단백질의 정량 및 생리활성 등과 같은 미립자 및 유용 단백질의 특성을 규명하는데 활용되며, 바이오의약품 생산 품질 분석용 마이크로 플레이트 리더 등이 이에 포함됨
3	바이오의약품 생산 품질 관리 시스템	품질관리용 마이코플라즈마(바이러스와 세균의 중간성질을 가진 미생물) 여부 확인용 소재 또는 고온/고압을 견디는 압력용기에 온도 및 압력제어 장치를 마련하여 생물학적 시료와 시험도구에 존재하는 미생물 및 세포 멸균 장치를 의미하며, 바이오의약품 생산 품질 관리용 마이코플라즈마 분석키트와 바이오의약품 생산 품질 관리용 무균멸균기 등이 이에 포함됨
4	바이오의약품 생산 배양시스템	온도제어장치와 CO2/O2 제어장치를 통해 동물세포의 배양 시 필수적인 온습도와 pH를 챔버 내에서 유지할 수 있도록 설계된 소형 장비 또는 특정 물질이나 세포를 생산하기 위해 미생물/세포를 배양할 수 있는 자동화 장비로 바이오의약품 생산 공정 개발용 CO2 인큐베이터와 바이오의약품 생산 배양공정용 바이오 리액터 등이 이에 포함됨
5	바이오의약품생산 제품분석용 소모품	총 유기탄소(TOC, Total Organic Carbon)를 분석할 때 시료를 담는 용기 *TOC는물질의유기오염물(탄소기반)함유량을나타내는것으로,인증된TOC바이알로시료의총유기탄소를분석하는데활용하며,바이오의약품생산제품분석용바이알이이에포함됨
6	바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품	수중에 존재하는 수소이온 농도 및 용존산소 농도를 검출하는 센서 및 부품을 뜻하며, 세포/미생물 배양에 있어서 중요한 변수 중 하나인 pH와 용존산소를 확인하는데 사용되고, 바이오의약품 생산 배양 공정 관리용 pH/DO 센서가 이에 포함됨
7	바이오 의약품 생산용 배지	바이오의약품 생산용 동물세포 및 세포치료제를 증식시키거나 기능을 유지하는 데 쓰이는 영양분, 성장인자 등의 화학물질 조성물/소재, 세포 배양에 있어 생산성을 증진시키거나 세포의 성장 및 분화 유도를 위해 필요한 소재, 또는 세포의 내외부로부터 얼음이 형성되는 것을 지연시켜, 세포를 동결하는 과정에서 발생하는 세포의 손상을 최소화하기 위하여 사용되는 소재로 바이오의약품 생산 배양공정용 맞춤형 배지 및 배지첨가물과 바이오의약품 생산 세포 보존용 동결 보존 조성물 등이 이에 포함됨
8	방사선 진단 장치	엑스선 등 방사선을 신체에 쪼여 투과되는 방사선량을 감지하고 영상화하여 질병을 진단하는 데에 사용하는, 방사선 진단용 X선 소스를 포함한 진단용 방사선 장치
9	의료용 레이저 장치	진단분야, 치료분야, 안과학분야, 미용분야, 수술관련분야, 저출력 치료분야 등으로 적용하기 위한 의료용 레이저 광원 소스를 포함한 의료용 레이저 장치
10	초병렬적 합성 핵산 후처리 장치	효율적 유전자 합성 목적 달성을 위한 핵산모노머의 지속적인 공급과 최종 합성된 DNA의 정제과정이 연속적으로 이루어질 수 있는 DNA 합성 시스템
11	바이오의약품 정제용 크로마토그래피 레진	항체를 포함하는 바이오의약품의 고순도 정제과정에 필수적으로 사용되는 크로마토그래피 레진으로, 동물세포 배양액으로부터 숙주세포단백질(HCP), 숙주세포유래 DNA(HCD) 등의 불순물을 제거하고 목적단백질 또는 펩타이드만 선택적으로 분리하는 용도의 소재가 포함
12	차세대 백신 제작용 핵심 소재	미래 대응 감염병 및 질환을 대상으로 하는 백신 제작에 필요한 핵심 소재로서, 핵산(RNA, DNA 등) 및 단백질 조작 소재, 인체전달용 소재(바이러스 벡터) 등이 포함됨
13	차세대 백신 전달 및 제형 소재	미래 대응 감염병 및 질환을 대상으로 하는 백신의 제작에서 백신의 안정적 전달 및 효능 향상에 필요한 핵심 소재. 지질나노입자(LNP) 등 백신 제형화에 필요한 소재 및 백신 효능 증강에 필요한 면역증강 소재 등이 포함됨
14	첨단바이오의약품 제조용 핵심 소재	세포의 조직과 기능을 복원하거나 유전자의 결함을 치료하기 위한 의약품으로 자가·동종·이종 세포가 있으며, 유전자 및 유전자 운반체(바이러스 벡터, 비바이러스) 등을 포함

8. 그린에너지(16개)

구분	품목	정의
1	고출력·고효율 태양전지 셀	태양전지는 태양에너지를 전기에너지로 변환할 수 있는 장치로 태양전지의 고출력·고효율화는 태양전지 자체의 효율과 단위 출력당 단가의 개념도 포함
2	수소충전소 핵심부품	수소전기차 보급 확대에 따른 충전 인프라의 주요 요소인 수소충전소 구성의 핵심 부품 및 장치로 압축기, 냉각기, 디스펜서 (유량계 포함), 고압용 안전 밸브, 피팅/배관, 센서 등 부품과 소재를 포함
3	건물용 연료전지 MEA(Membrane Electrode Assembly)	MEA(Membrane Electrode Assembly)란 연료전지의 가장 기본 구성요소로서 전해질 막과 연료극과 공기극의 접합체를 일컫는데 연료전지의 성능 및 내구성에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 부품으로 특히 건물용 연료전지의 MEA를 의미하며 그 부품을 포함
4	수전해용 차세대 핵심소재	일반적으로, 수전해 시스템은 크게 스택과 BOP(balance of plate)로 구성이 되고, 수소를 생산하는 핵심 부품인 스택은 MEA(membrane electrode assembly)와 그 외 부품들 (biploar plate, gasket, GDL, end plate 등)으로 구성
5	태양전지용 CVD 장치	CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착)란 기체 또는 증기상의 원료를 이용하여 고체 박막을 증착하는 공정기법 또는 해당 공정을 수행하는 장치를 의미하고 태양전지 공정 중 에피탁시 실리콘 웨이퍼 성장, 패시베이션 박막공정 및 반사방지막 공정에서 주로 사용되며 CVD 장치와 그 부품을 포함
6	연료전지용 열교환기	열교환기란 연료 혹은 공기의 냉각/예열을 위해, 온도차가 발생하는 두 기체 사이에 혼합없이 열에너지를 전달하여 가열 및 냉각하는 부품을 의미하며 연료전지에서는 효율 향상을 위해 배출되는 고온의 배기가스를 활용하여 들어오는 공기나 연료를 예열하는 고온의 배기가스에 견딜 수 있는 고온용 열교환기와 그 부품을 의미
7	태양전지용 소재	태양전지에 사용되는 다양한 소재를 의미하며 대표적으로 다결정 실리콘 웨이퍼, 미세선폭 전극용 소재 및 백시트 등 외장필름 소재를 포함
8	TMS 부품	굴뚝자동측정기기 또는 굴뚝원격감시체계(Tele-MonitoringSystem)로, 대기오염물질 배출사업장에 부착하여 배출현황을 24시간 실시간으로 관리하는 시스템과 센서 등 부품을 포함
9	TOC 측정기 및 부품	총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC)는 시료 내 유기물 함량을 나타내는 지표로 유기물의 산화에 필요한 탄소성분을 나타내며 TOC 측정기는 시료내 유기물을 이루고 있는 탄소의 함량을 측정하는 장치로 부품은 NDIR검출기, 전도도센서, UV산화부품, Single beam Dual wavelength 검출기, (MEMS)파브레-페로 검출기(Fabry-Perot interferometer), 유량 센서 등이 있음
10	질소산화물 센서	자동차 배기가스 등에 포함된 환경오염물질인 질소산화물(NOx, 일산화질소(NO)와 이산화질소(NO₂))을 세라믹 재료 등을 이용해 실시간으로 측정하는 센서
11	공업용 순수 생산 핵심소재/장치	전기전도도, 미립자수, 생균수 등을 극히 낮은 수준으로 억제하여 이론 순수에 근접시킨 고순도의 물(일반적으로 비저항이 10.0㏁․cm 이상)인 고순도 공업용수(초순수)를 생산하는 장치와 그 핵심부품 및 소재를 의미
12	VOCs 저감 장치	휘발성유기화합물 (VOCs, volatile organic compounds)은 탄화수소류 중 레이드 기압이 10.3 KPa 이상인 석유화학제품, 유기용제 또는 기타 물질이며, 인체 노출 시 발암, 유전자 변이, 기형 등 피해를 유발시키는 대기오염물질로 이를 저감하는 장치와 부품을 의미
13	세라믹 전해전지 스택	일정 출력을 위해 세라믹을 전해질로 사용하는 단전지를 직렬로 적층한 에너지 변환(화학적에너지↔전기적에너지) 장치
14	고효율 헤파필터	유기용매를 사용하지 않고 용융방사 공정을 적용한 1㎛ 이하의 나노섬유 부직포 및 높은 입자포집 효율을 갖는 헤파필터 모듈
15	산화알루미늄 분말	고순도·고품위 산화알루미늄 소재를 활용한 내열·내식·내습·방열·절연 특성의 핵심 세라믹 원료 소재
16	2차전지 음극용 인조흑연	석유 및 석탄게 부산물로 제조된 코크스(Cokes)를 흑연화하여 제조한 탄소의 판상·적층 결정체로 높은 열·전기전도성, 고온 안정성 등이 특징

9. 비대면디지털(7개)

구분	품목	정의
1	대용량·초고속 광송신 및 수신부품(LD,PD)	5G/6G 통신과 연계하여 대용량의 광정보 데이타를 초고속으로 송신 및 수신할 수 있는 기능을 갖는 광통신 부품
2	Bio Processor 용 저전력 PIM 반도체	코로나와 같은 질병 진단을 위한 Bio Processor에서 온칩으로 질병을 검출하는 목적으로 활용될 수 있는 Processor in Memory(PIM) 반도체 기반의 저전력 뉴로모픽 프로세서
3	Sub-THz 급 Multi-Channel 레이더 칩셋	Sub-THz급인 서브밀리미터파 대역의 이동형 고정밀 센싱 가능한 Multi-Channel 레이더 칩셋 부품
4	RF Beamforming 용 저전력 PIM 반도체	5G 통신 등에서 빠르고 효율적인 제어를 가능하게 하는 Beamforming용 Processor in Memory(PIM) 반도체 기반의 저전력 뉴로모픽 프로세서
5	고해상도 MIMO 레이더 칩셋 및 패키지	이동형 고정밀 레이더 기능 구현이 가능한 어레이 안테나 대응 MIMO 디지털 레이더 칩셋 및 패키지 부품
6	EHF 대역 유전체 소재	39, 60GHz 대역의 통신을 위한 필터를 형성하는 유전체 소재
7	스마트폰용 전력 증폭기	스마트폰용 송신기에서 고출력 신호를 전송하기 위한 전력 증폭기